**PM2**

**DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES**

La pose en circulation du plafond sera réalisée avec des panneaux métalliques PM2 de chez PLAFOMETAL en **\* acier**, d’une hauteur de 35 mm et d’une épaisseur adaptée par PLAFOMETAL selon dimension demandée.

Les bacs seront **\*non-perforés / perforés** et équipés d’un complément acoustique **\*acoustique**

La longueur sera adaptée à la trame de la circulation sans excéder les limites d’autoportance, nous consulter.

**Mise en œuvre**

Le plafond sera mis en œuvre sur un système de cornières ou de cornières joint creux PM2 PLAFOMETAL.

La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions de la norme DTU 58-1. Pour toute application spécifique, l’utilisateur devra s’assurer auprès de la société PLAFOMETAL que les caractéristiques techniques sont conformes à l’usage qu’il souhaite en faire.

**\* Insérer votre choix dans la liste déroulante en couleurs**

