**Lames type U**

**DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES**

La pose clippée du plafond linéaire sera réalisée avec des profilés horizontaux de type lame U de chez PLAFOMETAL, en **\* aluminium**, d’une épaisseur et d’une hauteur adaptées par PLAFOMETAL selon dimension demandée.

La longueur sera comprise entre 900 et 6000 mm.

Les intervalles entre lames vont de 5 mm à 20 mm et peuvent être comblés par un interlame en fond ou obstrué par un voile noir non tissé formant ainsi un joint creux plus prononcé ou de couleur.

**Mise en œuvre**

Les lames seront mises en œuvre sur un système porteur PPA PLAFOMETAL.

La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions de la norme DTU 58-1. Pour toute application spécifique, l’utilisateur devra s’assurer auprès de la société PLAFOMETAL que les caractéristiques techniques sont conformes à l’usage qu’il souhaite en faire.

**\* Insérer votre choix dans la liste déroulante en couleurs**

