**Acoustiroc® PLAFOMETAL**

**DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES  
DU PANNEAU MURAL PLAFOMETAL**

Les parois verticales seront doublées avec des panneaux Plafometal de type ACOUSTIROC®.

Les panneaux métalliques ACOUSTIROC® seront perforés, garnis d’un voile acoustique et de laine de roche revêtus d’un voile de verre noir.

Les tôles seront revêtues d’une peinture polyester qui **résiste aux ultra-violets** et **aux rayures**, de **coloris** **\*Coloris**.

Les **perforations** seront de type **\*Perforations**.

Les **dimensions réelles** des panneaux ACOUSTIROC® seront de **2700 x 790 x 40 mm**.

Les panneaux ACOUSTIROC® seront liés par un clip afin de limiter les éventuels risques de désaffleur et seront maintenus en partie haute et basse par des profils aluminium en U à ailes décalées de coloris **\*Coloris** de longueur 2800 mm qui sont fixés au mur.

Les raccords droits et d’angles seront réalisés avec des accessoires prévus à cet effet.

Une cale de longueur 1580 mm mise en partie basse permettra de poser les panneaux.

Les performances **d’absorption acoustique** des panneaux muraux ACOUSTIROC®, seront de :

**\*Absorption acoustique**

Les panneaux ACOUSTIROC® mis en œuvre auront le classement de **réaction au feu A2-s1, d0**.

Les panneaux mis en œuvre ne contiendront **aucun élément favorable au développement microbien**.

**\* Insérer votre choix dans la liste déroulante en couleurs**

